Spusteni programu pro detekci HW
********************************
FLASH type info error - user setting

PROCESOR:= 80386 nebo vyssi
SystIdent         := FF00
------ Bitove kodovani ------
----------  15..8b -- ID desky
----------  7..4b -- ID CPU
----------  3..0b -- ID frekvence
----------
----------Kodovani frekvence
----------******************
----------  1     --  8(V40),25(386)
----------  2     -- 16(V40),33(386)
----------Kodovani CPU
----------************
----------  0     -- V40
----------  2     -- 386
----------Kodovani desky
----------**************
----------  1     -- KitV40
----------  2     -- JT283
----------  3     -- Term03
----------  4     -- Term10
----------  5     -- Kit386EXR
----------$FF     -- PC <DOS>

ModuleTable BaseAddr := 000F1000
ModuleTable Size     := 503
ModuleTable Residuum := 13399
FLASH sector size    := 512
GetBIOSId := DOS version

LA RomBaseAddr (FLASH) := 00000000

MEMORY SPACE
DOS nebo neznamy board
--- TYPE, RESERVED
--- BASE, LA:$000FFFFF
--- SIZE: 0kB
--- TYPE, RESERVED
--- BASE, LA:$000FFFFF
--- SIZE: 0kB
--- TYPE, RESERVED
--- BASE, LA:$000FFFFF
--- SIZE: 0kB
--- TYPE, RESERVED
--- BASE, LA:$000FFFFF
--- SIZE: 0kB

DiskIO SectorSize    := 512
DiskIO.RAM 
 --- SectorCount := 101
 --- MemType     := cMEMtype_RAM
 --- FirstSector := 0
 --- LastSector  := 101
 --- SectorCount := 101
 --- SectorSize  := 512
DiskIO.FLASH 
 --- SectorCount := 101
 --- MemType     := cMEMtype_FLASH
 --- FirstSector := 202
 --- LastSector  := 303
 --- SectorCount := 101
 --- SectorSize  := 512
DiskIO.ROM 
 --- SectorCount := 101
 --- MemType     := cMEMtype_ROM
 --- FirstSector := 101
 --- LastSector  := 202
 --- SectorCount := 101
 --- SectorSize  := 512
Ukonceni programu
