Testovano na Kit188 COMA proti COMB na procesorove desce kratkym kabelem bez vnejsiho ruseni
   se zapnutym FIFO. Ladici vypisy byly zobrazovany na vzdaleny CrtTerminal:
   preneseno 5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na Kit188 COMA proti COMB na procesorove desce kratkym kabelem bez vnejsiho ruseni
   s vypnutym FIFO. Ladici vypisy byly zobrazovany na vzdaleny CrtTerminal:
   preneseno 5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na KitV40 COMA proti COMB na desce IOCOM bez vnejsiho ruseni se zapnutym FIFO:
   preneseno 1MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na KitV40 COMA proti COMB na desce IOCOM bez vnejsiho ruseni s vypnutym FIFO:
   preneseno 1MB dat z toho bylo 48967 chyb (chybovost 4.394%). Chyby nastavaly diky
   overrun pri rychlosti 115200Bd.
