HTTP Example1
------------------

Jednoduchy WWW server se dvema strankami

1) \
2) \page1.html

==================================================================================

Popis adresářů:

Src		Zdrojový kód serveru
VerMC		Adresář verze pro KIT
VerPC		Adresář verze pro PC

==================================================================================

Aplikaci je mozne spustit primo na PC nebo v KITu. K tomu jsou urceny adresare
VerPC a VerV40 a Ver386.

Pri spousteni simulatoru na PC je nutne mit v pocitaci kartu PCKit nebo LPTKit a ke
sbernici IOBUS pripojenou kartu IOETH01. Pokud nastaveni propojek karty neodpovida
bazove adrese 300h, pak je potreba toto nastaveni zmenit, nebo provest upravu v jednotce
HttpSvr.Pas (konstanta cHttpEthParams).

Pri spousteni v jednotce KIT, je nutne pouze nastavit spravnou bazovou adresu karty,
tj. na 2300h, pripadne toto nastaveni zmenit v jednotce HttpSvr.Pas
(konstanta cHttpEthParams).

V jednotce HttpSvr.pas je potreba upravit IP adresu a masku podle vlastnosti
site, do ktere je pripojena ethernetova karta IOETH01 (konstantr cHttpIpParams).
Implicitni nastaveni je 192.168.1.211 a maska 255.255.255.0

===


