Testovano na Kit188 COMA proti COMB na procesorove desce kratkym kabelem bez vnejsiho ruseni
   se zapnutym FIFO:
   preneseno 1.5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na Kit188 COMA proti COMB na procesorove desce kratkym kabelem bez vnejsiho ruseni
   s vypnutym FIFO. Ladici vypisy byly zobrazovany na vzdaleny CrtTerminal:
   preneseno 1.5MB dat z toho bylo 23 chyb (chybovost 0.001%). Chyby nastavaly vetsinou diky
   overrun pri rychlosti 115200Bd.

Testovano na Kit188 COMA proti COMB na desce IOCOM s castecnym vnejsiho rusenim trafopajkou
   na 1m dlouhem IObus kabelu se zakoncovacimi odpory se zapnutym FIFO:
   preneseno 1.5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na Kit188 COMA proti COMB na desce IOCOM s castecnym vnejsiho rusenim trafopajkou
   na 1m dlouhem IObus kabelu se zakoncovacimi odpory s vypnutym FIFO. Ladici vypisy nebyly
   zobrazovany na vzdaleny CrtTerminal:
   preneseno 12.5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).

Testovano na PC-W2k COM1 proti COM2 kratkym kabelem bez vnejsiho ruseni s vypnutym FIFO:
   preneseno 4.6MB dat z toho bylo 37 chyb (chybovost 0.001%).

Testovano na KitV40 COMA proti COMB na desce IOPCOM bez vnejsiho ruseni s vypnutym FIFO:
   preneseno 2.5MB dat z toho bylo 459 chyb (chybovost 0.018%). Chyby nastavaly vetsinou diky
   overrun pri rychlosti 115200Bd.

Testovano na KitV40 COMA proti COMB na desce IOCOM s castecnym vnejsiho rusenim trafopajkou
   na 1m dlouhem IObus kabelu se zakoncovacimi odpory se zapnutym FIFO:
   preneseno 1.5MB dat z toho bylo 0 chyb (chybovost 0.000%).
