Test1
~~~~~
 Test provadi tzv. echo, tj. veskere znaky co prijme posle nazpatek.

Test2
~~~~~
 Test vysila zpravy ze dvou kanalu a naopak zobrazuje prijate zpravy na
 tyto kanaly. Posilaji se textove zpravy zakoncene znakem CR.
 Oba kanaly by se meli mezi sebou navzajem propojit, aby se spravne
 porovnaly vyslane a prijate zpravy. Pokud se tak neucini, test zobrazuje
 pouze vysilane zpravy, jelikoz se pravdepodobne nebude nic prijimat.

Test3
~~~~~
 Test vysila znaky z COM portu a pomoci pripojeneho zkratovaciho konektoru
 je zpetne na tom samem COM portu prijima.

Test4
~~~~~
 Test komunikace PC s Term01. Na terminalu se po startu zobrazi napis
 a stiskavane klavesy na Term01 se zobrazuji jako znaky na monitoru PC.

Test5
~~~~~
 Test vysila data z jednoho COM portu do druheho a zpet v half duplexnim
 rezimu, pricemz testuje spravnost prenesenych dat. Behem prenosu pouziva
 ruzne dlouhe nahodne zpravy, ruzne komunikacni rychlosti, ruzne parity,
 ruzne bitove delky prenasenych byte.

Test6
~~~~~
 Test vysila data z jednoho COM portu do druheho a zpet v full duplexnim
 rezimu, pricemz testuje spravnost prenesenych dat. Behem prenosu pouziva
 ruzne dlouhe nahodne zpravy, ruzne komunikacni rychlosti, ruzne parity,
 ruzne bitove delky prenasenych byte.
