Toto je rozjezdova aplikace pro ridici pracoviste s Kitem a nadrizenym terminalem Term10.
Procesory mezi sebou komunikuji po seriovem rozhranni se sitovym protokolem PRT. Terminal 
je master, Kit na kazdou zpravu odpovida bud daty, nebo znakem Ack, pri nemoznosti NAck. 
Komunikace pomoci protokolu PRT je sitove orientovana. Soucasti protokolu jsou sitove adresy 
prijemce a odesilatele. Data jsou zabezpecena CRC. Komunikacni automaty pri chybe opakuji 
zpravy a samy pri ztrate komunikace navazuji spojeni. Komunikacni automat mastra stale neco 
vysila. Slave kontroluje prijem a pri ztrate spojeni take resetuje komunikaci. 
Aplikace umi prenaset restart strukturu z Kita, umi zobrazovat restart strukturu Kita 
i Terminalu. Prenasi se neustale pro ukazku jeden word. Stiskem klavesy Doprava Doleva 
terminalu se posilatento do slave prikaz pro zvetseni a zmenseni posilaneho wordu. Aplikace 
v Kitovi se da po komunikaci resetovat a destruovat.

Navod na kopirovani a spousteni aplikace:
------------------------------------------
Cely adresar Beg_Kom prekopirujte na disk J:. 
Knihovny prekopirujte cele vcetne RTD a KitLoadru prekopirujte na disk K:.
Odstrante atributy RO ze vsech souboru prekopirovane aplikace. Tento priznak je nastaveny na 
celem CD. 
Adresare T_Ver386, T_VerV40 jsou adresare kde se tvori ROM verse pro terminal Term10 
s procesory KitV40 a Kit386.
Adresare K_Ver386, K_VerV40 jsou adresare kde se tvori ROM verse pro ustrednu 
s procesory KitV40 a Kit386.
Adresar Kit.DOS je pro DOS versi merici ustredny bezici na PC.
Adresar Terminal.DOS je pro DOS versi terminalu Term10 bezici na PC se simulatorem.
