Toto je adresar pro rozjezd aplikace s Term05,
který může být osazeny procesorovou deskou KitV40 nebo Kit386EXR.
Připojení ke Kit188ER je možné jen přes další doplňující desku se sběrnicí PBus.

Aplikace má vytvořené základní datové struktury a obrazovky. Hlavní obslužný proces
je zatím prázdný.

V adresáři VerPC  se překládá verze pro simulaci na PC v reálném režimu.
V adresáři VerMc  se překládá verze pro fyzycký řídicí systém TERM05+KitV40/Kit386, která
		  se poté pomocí KitLoaderu nebo programátoru EPROM nahraje do řídicího systému.
Všechny verze programu jsou fungující.

Adresář nahrajte na váš disk J, tj. J:\BeginT05
Přednastavené prostředí Borland Pascal (které je uložené v souborech BP.TP)
dále předpokládá, že systémové prostředky SofCon se nacházejí na disku K,
tj. např systémové knihovny mají cestu K:\LIB, terminálové knihovny mají cestu K:\LIBT
