Toto je adresář pro rozjezd aplikace s terminálem Term01 s knihovnami LibT.
Komunikace s terminálem může vycházet z procesorů KitV40, Kit386EXR nebo Kit188ER.

Aplikace má vytvořené základní datové struktury a obrazovky. 
Hlavní obslužný proces je zatím prázdný.

V adresáři VerPC  se překládá verze pro simulaci na PC v reálném režimu.
V adresáři VerV40 se překládá verze pro fyzycký řídicí systém TERM01+KitV40, která
		  se poté pomocí KitLoaderu nebo programátoru EPROM nahraje do řídicího systému.
Všechny verze programu jsou fungující.

Adresář nahrajte na váš disk J, tj. J:\Begn_T01
Přednastavené prostředí Borland Pascal (které je uložené v souborech BP.TP)
dále předpokládá, že systémové prostředky SofCon se nacházejí na disku K,
tj. např systémové knihovny mají cestu K:\LIB, terminálové knihovny mají cestu K:\LIBT
