Toto je adresář pro rozjezd aplikace s Term10, Term10A a Term10B, které mohou
být osazeny procesorovou deskou KitV40, Kit386EXR nebo Kit188ER.

Aplikace má vytvořené základní datové struktury a obrazovky. Hlavní obslužný proces
je zatím prázdný.

V adresáři VerPC  se překládá verze pro simulaci na PC v reálném režimu.
V adresáři VerTPP se překládá verze pro simulaci na PC v protected módu (DPMI).
V adresáři VerV40 se překládá verze pro fyzycký řídicí systém TERM10+KitV40, která
		  se poté pomocí KitLoaderu nebo programátoru EPROM nahraje do řídicího systému.
V adresáři Ver386 se překládá verze pro fyzycký řídicí systém TERM10+Kit386EXR, která
		  se poté pomocí KitLoaderu nebo programátoru EPROM nahraje do řídicího systému.
V adresáři Ver188 se překládá verze pro fyzycký řídicí systém TERM10+Kit188ER, která
		  se poté pomocí KitLoaderu nebo programátoru EPROM nahraje do řídicího systému.
Všechny verze programu jsou fungující.

Adresář nahrajte na váš disk J, tj. J:\Beg_T10
Přednastavené prostředí Borland Pascal (které je uložené v souborech BP.TP)
dále předpokládá, že systémové prostředky SofCon se nacházejí na disku K,
tj. např systémové knihovny mají cestu K:\LIB, terminálové knihovny mají cestu K:\LIBT
