  tDigInA   = (
               din_Dvere1Off,      {DOFF1}
               din_Dvere1On,       {DON1}
               din_Dvere2Off,      {DOFF2}
               din_Dvere2On,       {DON2}
               din_Dvere3Off,      {DOFF3}
               din_Dvere3On,       {DON3}
               din_Dvere4Off,      {DOFF4}
               din_Dvere4On,       {DON4}

               din_Dvere5Off,      {DOFF5}
               din_Dvere5On,       {DON5}
               din_Dvere6Off,      {DOFF6}
               din_Dvere6On,       {DON6}
               din_TocSudLeva,     {BL}
               din_TocSudPrava,    {BR}
               din_VysSudu1Poloha1,{BPOS1}
               din_VysSudu1Poloha2 {BPOS2}
               );


  tDigInB   = (
               din_TranspPoloha1,   {TPOS1}
               din_TranspPoloha2,   {TPOS2}
               din_TranspPoloha3,   {TPOS3}
               din_TranspPoloha4,   {TPOS4}
               din_TranspPoloha5,   {TPOS5}
               din_VysSudu2Poloha1, {BPOS3}
               din_VysSudu2Poloha2, {BPOS4}
               din_VysSudu2Poloha3, {BPOS5}

               din_VysSudu2Poloha4, {BPOS6}
               din_Sensor1,         {SENS1}
               din_Sensor2,         {SENS2}
               din_Sensor3,         {SENS3}
               din_Sensor4,         {SENS4}
               din_NicB1,
               din_NicB2,
               din_NicB3
              );
  tDigInC   = (
               din_TeplotaDvere1,   {PM1}
               din_TeplotaDvere2,   {PM2}
               din_TeplotaDvere3,   {PM3}
               din_TeplotaDvere4,   {PM4}
               din_TeplotaDvere5,   {PM5}
               din_TeplotaDvere6,   {PM6}
               din_TeplotaTransp,   {PM7}
               din_TeplotaTocSud,   {PM8}

               din_TeplotaVysSudu1, {PM9}
               din_TeplotaVysSudu2, {PM10}
               din_PripravaOn,      {+24V ST}
               din_NicC1,
               din_NicC2,
               din_NicC3,
               din_NicC4,
               din_NicC5
              );
