Postup nahrani nove verze LOADER:
(popis nastavovani jednotlivych parametru LdrPatch a LdrCom, LdrUdp je v manual Loader.doc)

1. vytvoreni nove verze LOADER nasledovane rozmisteni pomoci RTD -> musi se vytvorit ROM.BIN soubor
	(nazev modulu obsahujici jednotku --LOADER-- musi mit jmeno ROM }
2. vysledny BIN soubor umistit do adresare VerMC
3. prelozit soubor LdrPatch s aktualnimi adresami dle pozadavku Vaseho Loader a aplikace
	(nazev modulu obsahujici jednotku --LOADER-- musi mit jmeno LdrPatch }
4. spustit TheKing a nacist LdrCom.mem, LdrUdp.mem
	(pozor na prekryv modulu)
	(pokud LOADER pripadne LdrPatch lezi na jinych adresach nez je defaultni konfigurace,
	 musite upravit soubor LdrCom, LdrUdp.
         Tento soubor editujete podle nasledujicich pravidel:
		editace adresy u RAM modulu -- nema zadny vyznam
		editaci adresy u ROM modulu menite startovaci adresu nove verze LOADER
		editaci adresy u LdrPatch modulu menite startovaci adresu programu LdrPatch

