Tyto priklady slouzi jako pomucka pro uzivatele pro rozbehnuti vlastni 
aplikace a priklady z ucebnice.
Tyto aplikace a priklady jsou kompatibilni s nejnovejsi verzi knihoven.

Rozbehove aplikace obsahuji spravnou inicializaci objektu terminalu. 
Podle podmineneho prekladu pouzivaji simulator terminalu nebo realny 
terminal. Maji zalozene servisni obrazovky, na kterych se zobrazuje 
verse programu, nastavuje datum a cas do RTC, zobrazuje se pocet startu
programu a pocet vypadku napajeni. Zobrazuje se struktura zachycenych
RunErroru Pascalu. Aplikace zakladaji zalohovanou oblast pameti RWM pro 
ulozeni parametru programu. Aplikace zachycuji RunErrory Pascalu a ukladaji 
je do restart struktury v zalohovane pameti. Ukladaji cislo chyby, 
adresu kde byla chyba vyvolana datum a cas chyby, pripadne i jmeno procesu,
kde chyba vznikla. Aplikace pocitaji pocet vypadku napajeni a pocet startu 
programu. Aplikace zakladaji ladici okno na displeji Vega i pro "zaromovanou"
aplikaci. 
Pokud zalozite aplikaci na Begin aplikacich, budete mit mnoho prace usetrenu
a v pripade potizi, se i ve versi ROM budete mit o co oprit.

BEG_KOM je rozbehova aplikace seriove komunikace terminalu Term10 se samostatnym KitV40.
BEG_T10 je rozbehova aplikace terminalu Term10
BEGINT05 je rozbehova aplikace terminalu Term05
BEGINT06 je rozbehova aplikace terminalu Term06
BEGN_T01 je rozbehova aplikace terminalu Term01
ZacSTerm jsou priklady z ucebnice Zaciname s terminalem Term10.

Aby se priklady a rozbehove aplikace daly rovnou prekladat je treba cele adresare 
tak jak jsou (napr. cely Beg_Kom) prekopirovat na disk J:.
Predpoklada se, ze knihovny, Pascal, RTD a KitLoader jsou na disku K:. 
Tam by mela byt tato struktura:
K:\BP\BIN\BP.EXE
K:\RTD\BIN\RTD.EXE
K:\KITLOADER\KITLOADER.EXE
K:\LIB
K:\LIBT
K:\LIBV
