V tomto adresari jsou umistene priklady z ucebnice Zaciname s balikem knihoven VizLib
a rozjezdova aplikace pro Term10. 

- Priklad BegT10V slouzi pro rozbehnuti realne aplikace s terminalem TERM10B.
  Aplikace ma zalozene servisni obrazovky, na kterych se zobrazuje 
  verse programu, nastavuje datum a cas do RTC, zobrazuje se pocet startu
  programu a pocet vypadku napajeni. Zobrazuje se struktura zachycenych
  RunErroru Pascalu. Aplikace zaklada zalohovanou oblast pameti RWM pro 
  ulozeni parametru programu. Aplikace zachycuje RunErrory Pascalu a uklada 
  je do restart struktury v zalohovane pameti. Uklada cislo chyby, 
  adresu kde byla chyba vyvolana datum a cas chyby kde chyba vznikla. 
- Priklady ex.. jsou citovany v ucebnici Zaciname s balikem knihoven VizLib (zacinamesvizlib.pdf)
- V adresari SKELETY jsou uvedeny rozjezdove aplikace pro ruzne terminaly, ale tykaji se pouze 
  vizualizace a nezakladaji zadnou servisni zonu pro programatora.

Tyto priklady jsou kompatibilni s nejnovejsi verzi knihoven.

Aby se priklady a rozbehove aplikace daly rovnou prekladat je treba cele adresare 
tak jak jsou (napr. cely BEGINT06) prekopirovat na disk J:.
Predpoklada se, ze knihovny, Pascal, RTD a KitLoader jsou na disku K:. 
Tam by mela byt tato struktura:
K:\BP\BIN\BP.EXE
K:\RTD\BIN\RTD.EXE
K:\KITLOADER\KITLOADER.EXE
K:\LIB
K:\LIBT
K:\LIBV
